{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":6,"sheets":["Info1 ","問題解答結果1","問題解答結果2","検索HIT","設定値保存","取扱説明"],"not_rendered":{"charts":0,"images":11,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Info1 ","index":0,"n_rows":11,"n_cols":7,"rows_kept":11,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["No."," 質問項目"," 答え1","答え2","答え3"," 理解･記憶の補助","ヒント"]
[1,"　押ボタン・ブザ・チャイムなど","押ボタン","ブザー　　　　チャイム"]
[2,"接地端子","接地端子","接地極"]
[3,"接地センタ"]
[4,"配電盤・分電盤","配電盤","分電盤"]
[5,"一般用木造住宅の接地工事","300V以下であるからD種接地","軟銅線なら=1.6mm以上\n多心なら=0.75mm2以上"]
[6,"壁付3口コンセントの記号は"]
[7,"エアコン単相200V×20Aのコンセントの形は"]
[8,"どんな配線具か","3路点滅器(スイッチ)"]
[9,"この記号は何か","内線電話機"]
[10,"露出配線と床下配線記号の違い","天井隠蔽線　\n床隠蔽線\n露出配線","地中配線"]

{"sheet":"問題解答結果1","index":1,"n_rows":6,"n_cols":4,"rows_kept":6,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["No.","出題行","正答","誤答"]
[1,5,0,1]
[2,9,1,0]
[3,4,0,1]
[4,10,1,0]
[5,3,0,1]

{"sheet":"問題解答結果2","index":2,"n_rows":6,"n_cols":4,"rows_kept":6,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["No.","出題行","正答","誤答"]
[1,5,0,1]
[2,4,0,1]
[3,3,0,1]
[4,10,1,0]
[5,9,1,0]

{"sheet":"検索HIT","index":3,"n_rows":1,"n_cols":3,"rows_kept":1,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["No.","出題行","キーワード"]

{"sheet":"設定値保存","index":4,"n_rows":6,"n_cols":4,"rows_kept":6,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["回答数",4,null,"Info1 "]
["正答率 (%)",88,null,"問題解答結果1"]
[null,null,null,"問題解答結果2"]
[null,null,null,"検索HIT"]
[null,null,null,"設定値保存"]
[null,null,null,"取扱説明"]

{"sheet":"取扱説明","index":5,"n_rows":60,"n_cols":3,"rows_kept":60,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["取扱説明",null,"2021.7.15"]
[]
["1.目的"]
["資格試験等の勉強を支援するソフトである。"]
["2.勉強データ"]
["  Excelの出題元シート(Info1)に記載する。"]
["(1)問題データ　　"]
["　　シート「Info1」の1行に1問題の問・答えを記載する。出題作業では行番号を出題番号として取扱う。"]
["　　シート「Info1」第2列(第B列)に作成しておく。"]
["　　シートの第1列(第A列)は空白でも構わない(推奨:通し番号を入れる)。"]
["(2)解答データ"]
["　　シート「Info1」第3列～第4列(第C列～第D列)に作成しておく。"]
["　　シートの第3列～第4列(第C列～第D列)を解答としてMENU画面(本VBAプログラム起動時立ち上がる画面)のTextBoxに表示する。"]
["(3)データの追加"]
["　　問題・解答データは「Info1」シートに随時追加して構わない。"]
["　　問題最終行は、第2列(第B列)の空白セル検出によりプログラムで自動判定している。"]
["3.出題モード"]
[" 　 MENU画面でモード選択"]
["(1)お任せ出題モード"]
["　 「出題」ボタンを押すたび、乱数により任意の問題番号を選択して出題する。"]
["(2)問題行を指定して出題モード"]
["　[手動モード]　1回ずつ手動入力して出題する(手動モード)   [自動モード] 指定した問題数をパスしその次の番号から自動出題(自動インクリメント)する。"]
["(3)誤答した問題を出題するモード"]
["  「解答結果集約」ボタンをクリックして解答の正誤を集約した問題リストから、誤答数が多い順に出題する。"]
["(4)検索ヒットした問題を出題モード"]
["　キーワード検索してヒットした問題から出題する。"]
["4.解答履歴"]
["(1)解答履歴"]
["　　MENU画面の正答だった・誤答だったボタンをクリックすると、出題行番号に対する正答・誤答結果が保存される。"]
["　　正答・誤答の履歴をシート「問題解答結果1」に自動保存する。"]
["(2)解答結果集約"]
["　　MENU画面の解答結果集約ボタンをクリックすると、「問題解答結果1」のデータを自動的に名寄せ・並べ替えを実行する。"]
["　　名寄せ後、誤答数の多い順に並べ替えた結果が、シート「問題解答結果2」に表示される。"]
["(3)設定値保存"]
["　　解答数が設定数以上で正答率が設定%以上のものは出題をパスする(お任せ出題モードのみ)。"]
["　　この設定値は｢設定値保存」シートに保存される。設定値はMENU画面の設定変更ボタンから変更できる。"]
["　　シート「設定値保存」は、出題・解答表示の際の作業セルとしても使用する。"]
["5.出題列変更"]
["問題と解答を逆転させると、問題の認識を深められることがある。起動時、出題列を第2～第4列から任意に選択することができる。"]
["(1)VBAプログラム(マクロ)起動時、出題対象シート選択後、問とする列番号の選択画面表示。"]
["　　問とする列番号(出題行)をデフォルト(第2列)を含む第2～4列から選択することが可能。"]
["　　デフォルト以外を出題行とした場合、問題と解答の対応関係が崩れる(解答の一つが問となる)。"]
["(2)デフォルト以外から選択した場合、MENU解答欄には出題行の右隣りの列から右回りにその内容を表示する。"]
["　　解答列が第4列を超える場合は第2列へ戻り、右列へインクリメントする。"]
["6.注意事項"]
["(1)「Info1」から「設定値保存」までのシートの削除・追加をしないこと。"]
["(2)「問題解答結果1」から「設定値保存」までのシート名の変更をしないこと。"]
["(3)シート「Info1」の第1列～第4列(第A列～第D列)の範囲では列の挿入･削除をしないこと。"]
["(4)シート「Info1」のうち、データが存在する範囲で空白行を作らないこと。データ最終行の判定が困難となる。"]
["(5)シート「Info1」のうち、行の途中をを削除してはいけない(問題解答結果は問題を行番号で管理・区別しているため)。"]
["(6)シート「Info1」の第2～4列(第B列～第C列)の列幅は30、行の高さは150としている。MENUのImageサイズと概略対応させているためこれら数値は原則変更しないこと。\n"]
["(7)セルに図形を入れるとき、セルからはみ出さないよう注意のこと。解答時セルの範囲内しか表示されない。"]
["(8)問題･解答セルにテキストと図形が混在して構わない。"]
["　　MENU画面では、テキスト・図形ともExcelのセルで見たままImageボックスに表示する。"]
["7.トラブル対策"]
["(1)Format関数部で「コンパイルエラー　プロジェクトまたはライブラリが見つかりません」と表示が出る。"]
["　　ツール>参照設定　の参照不可にチェックが入っていればチェックをはずす。"]
["8.作成者"]
["   S.HIMAJIN"]
["　本ソフトの無断転載禁止"]